通道式X射线安检机
设备功能要求、配置说明及技术需求

1、通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高），外形尺寸：≤2900mm×1000mm×1400mm（长×宽×高）；
2、图像存储：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应大于等于20万幅，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
3、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：（1）刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）（2）仿真枪 （3）管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） （4）压力容器 （5）瓶装液体 （6）鞭炮 （7）电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） （8）锂电池 、充电宝 （9）工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）（10）打火机 （11）雨伞；
4、带2个摄像机，1个前置摄像机,1个通道内摄像机，可以做包包关联。
设备应能通过内置硬盘录像机对进口处和通道内的视频进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示、回放及查询。应支持每个行包图像关联样机进通道前10s和出通道后10s的视频联动回放，且时间可调。
5、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率不低于98%；
6、具有安全防护功能：当设备运行中发生异常情况时，操作人员可通过紧急按钮停止射线源和传送带运行，并报警提示；
7、全状态界面模式：在待机软件界面应至少具有射线开关指示灯、红外状态指示灯、节能状态指示灯、门保护开关指示灯、急停按钮指示灯、报警开关指示灯等；
8、动感应功能，有物品放置到传送带自动运行检测，无物品自动停止；
9、延长接物架：长度≥650mm；
10、带独立操作台。
